INSTALACION
-----------

1.	Ejecutar "setup.exe"

2.	Durate la instalación preguntará por el serial
	number, generar un serial con el programa "RocsKey.exe"
	que se encuentra en el directorio "Crack".

3.	Una vez terminada la intalación anterior, ejecutar
	el archivo "SwedgeUpdate4080.exe" que se encuentra
	en la carpeta "Update".

4.	Copiar el archivo "swedge.exe" que se encuentra en el
	directorio "Crack" en la carpeta donde fue instalado el
	programa (usualmente C:\Archivos de programa\Rocscience\Swedge)
